Charakterystyka:
Procesorowa ładowarka akumulatorów Li-ion LiFePO4 Ni-Mh Ni-Cd 
Podstawowe cechy:
- możliwość jednoczesnego ładowanie 4 baterii
- 4 całkowicie niezależne kanały ładowania
- kompatybilność z ogniwami Li-ion (10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500,18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650), oraz Ni-MH i Ni-Cd (AA, AAA, AAAA, C, D)
- zoptymalizowane ładowanie baterii IMR
- zintegrowany wyświetlacz LCD wyraźnie wyświetla parametry ładowania
- 2 boczne przyciski umożliwiają wybór konkretnych rodzajów baterii i parametrów ładowania
- - Każdy kanał jest niezależny, indywidualnie rozpoznaje technologie, dlatego w tym samym czasie mogą być ładowane ogniwa różne typy ogniw np. Li-ion i NiMH 
- inteligentny obwód wykrywa rodzaj i stan baterii przed rozpoczęciem automatycznego ładowania,wybierając tryb ładowania (CC, CV, dV/dt) w zależności od ładowanej baterii
- automatycznie wykrywa stan naładowania akumulatora i dobiera odpowiednie napięcie oraz prąd ładowania (z wyjątkiem baterii LiFePO4 które wymagają ręcznego wyboru)
- kompatybilny z bateriami LiFePO4
- kompatybilny z bateriami o małej pojemności
- automatycznie zatrzymuje ładowanie po naładowaniu baterii
- funkcje monitorowania temperatury, aby zapobiec przegrzaniu akumulatorów
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła
Dane techniczne:
napięcie zasilania: 100-240V AC 50 / 60Hz 0,25A (MAX), DC 12V 1A
Napięcie wyjściowe: 4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
Prąd wyjściowy: max. 1.5A ×1 / 0.75A×2 / 0.5A×2 / 0.375A ×4
Kompatybilne z: Li-ion / IMR / LiFePO4: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500,18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D
Wymiary: 140mm x 95mm x 37mm
Waga: 202g (bez baterii i przewodu zasilającego)
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